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一、工作简况

（一）任务来源

本标准制订项目来源于 2026 年度湖南省农业机械与工程学会团体标准制订计划。本标准由湖南省农业机械与工程学会提出，湖南省农业机械标准化技术委员会（HUN/TC7）归口，由湖南农业大学负责牵头编制。参与起草单位包括长沙市农业技术推广中心、湖南省作物研究所、湖南龙舟农机股份有限公司、南县农业技术推广中心。
主要起草人：谢伟、邓耀辉、罗海峰、吴明亮、蒋啸虎、周兴、肖菲菲、谢翌帆、全伟、李自皓、肖钢、宋思明、何红丽。
项目下达后，标准起草工作组快速组建，制定详细编制工作方案，严格遵循农业团体标准制修订流程，推进标准调研、试验、起草、修改、验证等全流程工作。
（二）主要工作过程
1、收集研究相关标准标准

起草组成立后，系统梳理菜用油菜菜苔采收、农业机械作业、农产品质量安全等领域现行有效国家、行业及地方标准，重点收集GB/T 5262-2008《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》、GB 10396-2006《农林机械 安全 第 1 部分：总则》、NY/T 8321.10-2018《农药合理使用准则》 等核心标准（表1），为规程编制提供权威依据。
表1 参考的相关标准及技术文件
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB/T 1.1-2020
	标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则

	2
	GB/T 5262-2008
	农业机械试验条件 测定方法的一般规定

	3
	GB 10396-2006
	农林机械 安全 第 1 部分：总则

	4
	NY/T 8321.10-2018
	农药合理使用准则（十）

	5
	JB/T 10291-2013
	旱地种植施肥机械 安全技术要求

	6
	NY/T 1930-2010
	茎类蔬菜采收机械 作业质量

	7
	DB43/T 1016-2024
	油菜机械化生产技术规程


2、调研与试验验证

面向湖南省菜用油菜主产区，开展菜苔机械化采收生产现状调研，走访种植主体、农机合作社、机具生产企业，掌握采收机械作业参数、作业痛点、质量需求等一手资料；同步开展田间采收试验，采集采收合格率、漏采损失率、破损率、含杂率等关键数据，为指标设定提供数据支撑。

3、初稿与征求意见稿形成

依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，结合调研与试验数据，于 2026 年 1 月形成标准初稿；组织农机、农艺专家开展多轮研讨与田间验证，优化采收条件、作业参数、质量指标等内容，2026 年 2 月形成标准征求意见稿。
4、意见处理与送审稿形成

面向农机鉴定机构、科研院所、生产企业、基层农技部门公开征求意见，汇总梳理反馈意见并逐一论证修改；经内部多轮校核完善，2026 年 4 月形成标准送审稿。
（三）标准主要起草人及所做工作

标准起草小组成员有：谢伟、邓耀辉、罗海峰、吴明亮、蒋啸虎、周兴、肖菲菲、谢翌帆、全伟、李自皓、肖钢、宋思明、何红丽。根据任务分工，谢伟、罗海峰、吴明亮做了前期相关资料收集、标准框架搭建与核心技术内容起草工作；邓耀辉、蒋啸虎、周兴负责主产区田间调研、试验数据采集与质量指标验证工作；肖菲菲、谢翌帆、全伟承担标准格式规范、规范性引用文件梳理、条文文字校核与编制说明撰写工作；李自皓、肖钢、宋思明、何红丽协助开展田间作业试验、征求意见汇总处理与标准文稿修改完善工作。

二、标准编制原则

（一）编制原则

1、合规协调：符合国家农业农村、农机安全相关法律法规，与现行有效标准衔接配套，贴合湖南省菜用油菜菜苔生产实际。

2、科学适用：指标设定基于田间试验数据，兼顾农艺要求与机械作业可行性，可操作、可检测、可评定。

3、规范统一：严格遵循 GB/T 1.1-2020 格式要求，结构清晰、术语统一、表述严谨。

4、安全高效：突出作业安全与机具保养要求，保障生产安全、提升采收效率。

（二）确定技术规程主要内容的依据
1、技术规程内容框架

标准的内容包括：

范围

规范性引用文件
术语和定义
采收条件
作业质量要求
田间作业实施方案
作业质量检测
评定规则
作业安全
机具保养
主要菜苔机械化采收质量指标

主要菜苔机械化采收质量指标见表2。
表2  主要菜苔机械化采收质量指标

	序号
	采收质量项目名称
	指标要求
	对应条款

	1
	采收合格率
	≥90.0%
	5、7.2.1

	2
	漏采损失率
	≤3.0%
	5、7.2.2

	3
	破损率
	≤5.0%
	5、7.2.3

	4
	含杂率
	≤8.0%
	5、7.2.4

	5
	主苔高度
	30cm～45cm
	4.1

	6
	田间作业坡度
	≤5°
	4.2

	7
	土壤含水率
	15%～20%
	4.2

	8
	切割留茬高度
	≥10cm
	4.3、6.1.2

	9
	机具行进速度
	2km/h～4km/h
	4.3、6.1.2

	10
	田间病虫害发生率
	＜5%
	4.1

	11
	行距一致性误差
	≤5cm
	4.2、6.1.2

	12
	作业通道宽度
	≥机身宽度 ×1.2
	4.2、6.1.1

	13
	合格菜苔茎粗
	≥0.8cm
	3.2

	14
	合格菜苔长度
	15cm～25cm
	3.2


（三）确定标准主要内容的论据

本标准围绕菜用油菜菜苔机械化采收全流程展开，结合湖南省菜用油菜生产实际、机具作业特性、商品菜苔质量要求及农产品安全规定，逐项确定标准核心内容，论据充分、数据可靠、可操作性强。
1、范围的确定

本标准范围围绕菜用油菜菜苔机械化采收这一核心环节，明确适用于菜苔专用采收机、多功能作物采收机适配菜苔采收装置的作业质量评定与技术指导。通过分析湖南菜用油菜主产区（长沙、益阳、岳阳、常德等地）菜苔种植模式、茬口安排、机械化采收现状，确定标准覆盖术语定义、采收条件、作业质量、田间实施、质量检测、评定规则、安全、保养全链条技术要求，实现从机具下地到质量验收的全程规范，其他类似茎用蔬菜机械化采收可参照执行。
2、术语和定义

本标准对菜苔专用采收机、合格菜苔、漏采损失、破损率、含杂率、采收合格率共 6 项核心术语进行定义。
1）紧扣菜苔商品属性与机械作业特点，消除机手、农户、检测机构、流通环节的理解偏差；

2）明确合格菜苔茎粗≥0.8cm、长度 15–25cm等量化指标，为采收、分拣、验收提供统一尺度；

3）破损率、含杂率、漏采损失率等定义与检测计算方法一一对应，保证评价结果科学、可比、可追溯。

3、采收条件

采收条件分为作物条件、田间条件、机械条件三部分，依据农艺要求与机械通行作业能力确定。
作物条件：以菜苔商品成熟度为依据，确定主苔高度 30–45cm、病虫害发生率＜5%，并规定采收前 72h 无极端天气、15d 内未使用禁限用农药，保障菜苔商品性与食用安全；

田间条件：结合采收机通行与转向需求，规定坡度≤5°、土壤含水率 15%~20%、地表无积水、通道宽度≥机身宽 1.2 倍，避免机具陷车、偏行、碾压菜苔；

机械条件：依据机具安全标准 JB/T 10291-2013，要求刀具锋利、输送顺畅、清杂正常，并明确切割高度≥10cm、行进速度 2–4km/h，保证留茬合理、作业稳定。

4、作业质量要求

1）作业质量设置采收合格率、漏采损失率、破损率、含杂率4 项核心指标，依据田间试验数据、市场商品要求确定：

2）采收合格率≥90.0%：保证有效商品产出，满足规模化生产效益；

3）漏采损失率≤3.0%：控制田间遗漏损失，提升资源利用率；

4）破损率≤5.0%：保护菜苔外观与货架期，符合市场收购标准；

5）含杂率≤8.0%：降低后续清选用工，保证菜苔洁净度。复茬采收指标可在 ±1.0 个百分点内调整，兼顾生产实际与灵活性。

5、田间作业实施方案

田间作业按照作业前准备 — 作业路线 — 操作流程 — 作业后处置制定，以 “高效、低损、规范” 为原则。
作业前明确地块清障、机具调试、人员配置要求，确保开机即达标；

规则地块采用环形顺行作业，不规则地块采用分区块 + 人工补采，兼顾作业效率与采收完整性；

操作流程强调直线匀速、地头减速、堵塞停机处理，降低机械损伤与安全风险；

作业后及时归集产品、清理机具，保障下一茬正常生产。

6、作业质量检测

检测方法依据 GB/T 5262-2008 统一规范，确保结果客观可比。
选取有代表性地块，随机设 5 个检测小区，避开边缘效应；

对总采收物、合格菜苔、漏采菜苔、破损菜苔、杂质分别称重计算；

以 5 点平均值为最终结果，保留 1 位小数，提高评定精度与公信力。

7、评定规则

实行四项指标全合格则整体合格的一票否决制，保证采收质量底线。设置复检程序，允许在相邻同条件地块重新检测，既避免误判，又倒逼机具参数优化、作业规范整改，符合农机作业质量评定惯例。
8、作业安全

安全条款严格对标 GB 10396-2006《农林机械 安全 第 1 部分：总则》，围绕人员资质、作业警示、运转防护、极端天气、夜间作业提出强制要求。严禁运转时清理、检修，强调防护装置齐全、安全标识清晰，最大限度防范机械伤人、触电、堵塞等事故，保障人机安全。
9、机具保养

按日常保养、定期保养、长期存放三级模式制定，贴合农机使用规律。
每次作业后及时清杂、润滑、紧固；

采收季结束全面检修、换油、防锈；

长期存放通风干燥、单独保管易损件；延长机具使用寿命，降低故障率，保证连续作业能力。
三、预期经济效果

1、生产效益：统一采收技术规范，提升机械化采收效率，降低人工采收成本，减少漏采、破损等损失，亩均增产增收。

2、质量效益：明确质量指标与检测方法，稳定菜苔商品品质，提升市场竞争力，助力菜用油菜产业化发展。

3、产业效益：规范机具作业与保养要求，延长设备使用寿命，推动菜苔采收机械标准化、规模化应用，完善油菜全程机械化技术体系。

4、社会效益：为基层农技推广、农机作业监管、生产主体作业提供技术依据，助力乡村产业振兴与农民增收。

四、与有关现行法律、法规和强制性标准的关系

本规程编制严格遵守《中华人民共和国农业机械化促进法》《农产品质量安全法》等法律法规，引用GB/T 5262-2008、GB 10396-2006 等国家强制性与推荐性标准，与现行法律、法规、标准无冲突，协调一致。
五、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准征求意见过程中，未出现重大分歧意见；针对 minor 技术修改建议，均结合田间试验数据与生产实际论证采纳，确保标准科学合理。
六、贯彻标准的要求和措施建议

1、宣贯推广：在湖南省菜用油菜主产区组织标准宣贯会，面向农技人员、农机手、种植大户解读规程内容。

2、技术培训：开展菜苔机械化采收实操培训，重点讲解机具调试、田间作业、质量检测、安全操作等关键环节。

3、示范应用：建立标准化采收示范基地，以点带面推广规程技术要求，引导生产主体规范作业。

4、跟踪反馈：收集标准实施过程中的问题与建议，持续优化完善规程内容。

七、废止现行有关标准的建议

本标准为首次发布，无现行相关标准需要废止。
八、其它应予说明的事项

本标准编制过程中，得到湖南省农业农村厅、湖南省农业机械与工程学会、各主产区农业技术推广部门及相关企业的大力支持，在此一并致谢。

《菜用油菜菜苔机械化采收技术规程》标准编制小组

2026 年 4 月
