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一、工作简况

（一）任务来源

本标准制订项目来源于2026年度标准制订计划。本标准由湖南省农业机械与工程学会批准下达计划任务后，湖南省农业机械标准化技术委员会归口，由湖南农业大学负责编制本标准。参与起草的单位有桃源县农业农村局、长沙市农业技术推广中心、湖南省作物研究所。主要起草人有：全伟、彭乾、蒋啸虎、邓耀辉、周兴、吴明亮、向阳、肖菲菲、谢翌帆、石方刚、陈海洋、邹瑞焜、韩伟、孙靖媛、谢先黎。

项目下达后，按照项目任务书的要求，我们积极组织技术骨干成立标准起草工作组，研究和制定了标准编制工作方案，并按照农业行业标准制修订要求展开标准制订工作。
（二）主要工作过程

本标准编制本着贯彻落实国家有关法律法规、方针政策，使标准科学、规范、合理、适用、可操作，为规范油菜机械化钵苗移栽作业提供统一的技术规程，促进和提高油菜钵苗移栽机械作业质量水平。

1、收集研究相关标准

标准起草小组成立后，按照分工开展了对油菜钵苗移栽作业质量相关标准的搜集工作。收集国内有关旋耕机、移栽机、栽植机械的现行有效国家标准及行业标准6份（表1），为起草本标准起到了重要的参考作用，被作为本标准的引用标准。

表1 参考的相关标准及技术文件

	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB10396
	农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

	2
	NY/T 499-2013
	旋耕机 作业质量

	3
	DB43/T 1016-2024 
	油菜机械化生产技术规程

	4
	NY/T 1924-2010
	油菜移栽机质量评价技术规范

	5
	JB/T 10291
	旱地栽植机械

	6
	JB/T 8401.2
	旋耕联合作业机械 


2、调研

为了确保标准评价指标体系和指标值的科学、合理、适用，标准起草小组对国内外油菜钵苗移栽机械进行调研，广泛听取和征求各方面意见，收集油菜钵苗移栽机械的研发、生产、使用现状等资料，对目前已掌握的试验数据进行分析研究，为本标准制定做了充分的前期准备工作。对油菜钵苗移栽机械现场作业进行跟踪调查和作业数据收集，向机手和种植大户了解机具主要特点、技术参数和作业情况，为本标准的评价指标体系建立提供技术支持。通过研究分析，确立了本标准的编制思路和总体结构及质量评价指标体系。

3、征求意见稿的形成

标准起草组人员按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定和前期调研、资料数据收集情况，结合行业发展现状和我国国情，在确立本标准的编制思路和总体结构及作业质量 指标体系基础上，认真研究推敲，于2026年4月形成了标准初稿。进行了大量的试验数据收集、试验验证工作，标准起草小组成员对现有主要油菜钵苗移栽机械（开沟起垄机、钵苗移栽机）的作业条件、作业质量指标和检验方法等数据进行收集和验证，确定作业质量指标的合理性、适用性和检测方法的可操作性，广泛征求了农机鉴定机构、生产企业、科研院所等相关单位的专家对标准初稿的意见。在汇总分析意见基础上，标准起草小组经过研究讨论，对初稿进行了认真细致的修改，形成了标准的征求意见稿。

（二）标准主要起草人及所做的工作

标准起草小组成员有：全伟、彭乾、蒋啸虎、邓耀辉、周兴、吴明亮、向阳、肖菲菲、谢翌帆、石方刚、陈海洋、邹瑞焜、韩伟、孙靖媛、谢先黎。根据任务分工，全伟、蒋啸虎、吴明亮、向阳做了前期相关资料的收集和标准初稿的起草工作，彭乾、邓耀辉、周兴、肖菲菲、谢翌帆、石方刚、陈海洋、邹瑞焜、韩伟、孙靖媛、谢先黎做了试验验证工作，全伟、蒋啸虎主要负责征求意见整理汇总和标准初稿、征求意见稿的修改工作。

二、标准编制原则

（一）编制原则

1、与有关法律法规一致，并与现行有效标准相协调，同时符合我国国情。

2、编写格式符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

（二）确定技术规程主要内容的依据

1、技术规程内容框架

标准的内容包括：

范围

规范性引用文件

术语和定义

作业条件
作业前准备
实施方法
钵苗移栽技术要求
机具作业安全要求
作业质量检测
机具维护保养
2、主要移栽作业要求指标

主要移栽作业要求指标见表2。

表 2 钵苗移栽技术要求

	作业环节
	作业项目
	指标要求

	移栽作业
	栽植频率，株/（min·行）
	≥50

	
	漏栽率
	≤5%

	
	伤苗率
	≤3%

	
	立苗率
	≥85%

	
	株距变异系数
	≤20%

	
	栽植深度合格率
	≥80%


（二）确定标准主要内容的论据
1、范围的确定
技术规程范围的确定围绕冬油菜主产区的机械化种植过程中的钵苗移栽作业展开，通过分析湖南省冬油菜主产区机械化生产实践，分析总结影响钵苗移栽质量的作业环节，确定技术规程内容为术语定义、作业条件、作业前准备、实施方式、移栽技术要求、安全操作、机具维护几方面，覆盖从作业条件到作业质量评价的全流程技术要求。其他油菜机械化钵苗移栽形式可参照执行。
2、术语和定义

考虑所选术语和定义应是钵苗移栽作业质量的核心评价指标，直接决定移栽质量及油菜生长环境，所以必须进行标准化定义以实现作业效果的科学量化评价；参考 NY/T 1924-2010 和 JB/T 10291 等提出“栽植频率”、“栽植深度”、“立苗率”等术语提供了消除操作歧义、确保机具作业精准度的关键参数标准；最后所提定义为具体的技术要求（漏栽率、立苗率）和验收标准（如株距变异系数）提供了可执行、可评价的基准，确保规程的规范性和可操作性。
3、作业条件
规定了油菜机械化钵苗移栽过程土壤条件和起垄要求、用于机械移栽的穴盘及钵苗条件以及相关机具要求，确保钵苗移栽作业能精准、高效、安全地达成油菜机械化种植的农艺目标。

4、作业前准备

规定了移栽作业前的机器检查方法，以及试运行方法。

实施方法

规定了移栽作业过程中机器的具体操作流程、田间转弯掉头规定、作业后现场处置及机器的停放方法等。
6、钵苗移栽作业技术要求

该技术规程的核心内容主要围绕满足油菜高产栽培的农艺需求和实现全程机械化作业的效率与质量而制定。为了确保良好的移栽作业质量，保障油菜移栽后的健康生长。

规程中对机具作业方式和参数的规定，旨在平衡作业质量与效率。确保达到规定的栽植深度和立苗率、控制漏栽率。提高机具利用率、保证移栽作业完整性的高效作业模式，使机具效能得以充分发挥。

规程中设定的各项量化质量指标（如株距变异系数、伤苗率率、漏栽率、栽植深度等）是确保作业效果标准化和可评价的关键。这些指标将农艺目标转化为具体的、可测量的操作标准，便于在生产中进行质量控制、技术推广和验收，最终目的是实现油菜机械化钵苗移栽作业的高产、高效和标准化。

7、机具设备作业安全要求

安全要求参照国标GB10396,重点考虑传动件防护罩、穴盘苗加装过程的配套设施结构参数和安全要求，作业过程安全警示标志，作业过程安全防范措施，说明书编制要求等。

8、机具维护保养

该机具维护保养条款的制定基于保障作业安全与连续性，确保每次作业后及时保养、季度性深度保养，确保机具长期处于待用良好状态，避免农时延误。二是为了延长设备服役寿命与降本增效。规范维护减少过度损耗降低非作业期折损，最大程度保全设备价值，减少维修成本及更新投入。

三、预期的经济效果
该标准的发布实施，对油菜机械化钵苗移栽统一技术规范，可有效提高油菜机械化钵苗移栽作业质量，产生相应的经济效益、社会效益、生态效益。

通过确保钵苗移栽低伤苗率、漏栽率，高立苗率等指标，为油菜创造最佳生长环境，显著提升移栽质量与产量潜力，实现增产增收。明确作业机具选取标准可显著提升后续环节的机械化作业效率和质量，降低综合成本，提高对油菜移栽机械装备质量的监管，为油菜产业高质量发展和乡村振兴提供坚实支撑。​                          

四、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
无。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

标准在征求意见过程中，没有重大分歧意见。

六、贯彻标准的要求和措施建议

油菜钵苗移栽机械化是推进油菜种植过程实现节本增效的必然措施。本标准是油菜机械化钵苗移栽技术规程，属技术范畴，是我省首次制订。因此建议在全省范围内组织科研院所、鉴定部门、相关企业进行宣贯，结合油菜全程机械化技术加强宣传，及时开展相关技术培训，并加强现场技术指导，使企业熟悉并掌握该标准的内涵和要点，以加强油菜移栽装备质量、提高油菜生产机械化水平及推进乡村振兴战略进程。

七、废止现行有关标准的建议

没有因本标准的发布而需废止的现行标准。

八、其它应予说明的事项

本标准在制订过程中得到了湖南省农业机械化技术推广站、长沙市农业技术推广中心、湖南省作物研究所、桃源县农业农村局等单位的大力支持与帮助，在此谨表感谢。

《油菜机械化钵苗移栽技术规程》标准编制小组

                                     2026年4月

